**2021年仪器仪表检验报告公示表（一季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JZGW10001-JZGW10123 JFGW10001-JFGW10139  JGW10009-JGW10023 | 277 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB10001-JFJB10145 JZJB10001-JZJB10253 JJB10066-JJB10222 | 555 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD10001-JFJCD10182 JJCD10004-JJCD10012 | 191 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD10001-JFWD10060 JZWD10001-JZWD10142 JWD10010-JWD10025 | 218 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JZYC10001-JZYC10014 JFYC10001-JFYC10022 JYC10003-JYC10008 | 42 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC10001-JFYYC10058  JZYYC10001-JZYYC10126 JYYC10010-JYYC10017 | 66 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB10001-JFYYB10002 | 2 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JZJCH10001-JZJCH10150 JJCH10003-JJCH10008 | 156 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JZEC10001-JZEC10026 JFEC10001-JFEC10019 JEC10003-JEC10007 | 50 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JZJCG10001-JZJCG10062 JJCG10015-JJCG10048 | 96 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB10003-JFB10055 | 53 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFC10003-JFC10038 | 36 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW10003-JYW10010 | 8 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY10003-JCY10010 | 8 | 合格 |
| **注：检验不合格的，不出具检验报告。** | | | |