**2021年仪器仪表安全检验报告公示表（二季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JZGW10124-JZGW10174 JFGW10140-JFGW10656 JXGW10001-JXGW10030 JGW10045-JGW10147 | 504 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB10146-JFJB10283 JFJB10530-JFJB11690 JXJB10001-JXJB10475 JZJB10254-JZJB10593 JJB10223-JJB10412 | 2026 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD10183-JFJCD10594 JXJCD10001-JXJCD10014 JZJCD10001-JZJCD10029 JJCD10013-JJCD10039 | 466 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD10061-JFWD10314 JXWD10001-JXWD10015 JZWD10143-JZWD10268 JWD10026-JWD10104 | 367 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JZYC10015-JZYC10033 JFYC10031-JFYC10050 JFYC10023-JFYC10026 JXYC10001-JXYC10009 JFYC10065-JFYC10070 JYC10009-JYC10043 | 93 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC10059-JFYYC10128 JZYYC10127-JZYYC10267 JFYYC10059-JFYYC10309 | 211 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB10003-JFYYB10022 JZYYB10001-JZYYB10015  JYYB10004 | 36 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JZEC10027-JZEC10042 JFEC10031-JFEC10053 JXEC10001-JXEC10009 JFEC10064-JFEC10076 JEC10008-JEC10032 | 86 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JZJCG10063-JZJCG10251 JJCG10055-JJCG10103 | 238 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JZJCH10151-JZJCH10189 JJCH10009-JJCH10034 | 65 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB10056-JFB100178 | 123 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFBC10039-JFC100223 | 185 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW10011-JYW10124 | 114 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY10011-JCY10052 | 42 | 合格 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | JYB10004-JYB10005 | 2 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG10003-JFG10065 | 63 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD10004-JFD10012 | 9 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY100012-JFY10042 | 31 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JYYC10023-JYYC10036 | 14 | 合格 |
| **注：检验不合格的，不出具检验报告。** | | | |