**2021年仪器仪表安全检验报告公示表（三季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JFGW10657-JFGW10914 JXGW10189-JXGW10427 JHGW10001-JHGW10067 JGW10148-JGW10261 JQGW10001-JQGW10039 JGW10148-JGW10261 | 777 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB11892-JFJB12288  JXJB10534-JXJB10961 JJB10419-JJB10562 | 1178 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JXJCD10059-JXJCD10358 JFJCD10595-JFJCD10821 JHJCD10001-JHJCD10086  JQJCD10001-JQJCD10037 JJCD10040-JJCD10051 | 721 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD10315-JFWD10435  JHWD10001-JHWD10033  JQWD10001-JQWD10027  JXWD10036-JXWD10196  JWD10117-JWD10121 | 362 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JFYC10071-JFYC10076 JQYC10001-JQYC10005  JXYC10001-JXYC10043  JYC10048-JYC10053 | 60 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JXYYC10028-JXYYC10227  JFYYC10310-JFYYC10439  JHYYC10001-JHYYC10025  JQYYC10001-JQYYC10050 JYYC10038-JYYC10065 | 453 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JXYYB10001-JXYYB10002 JFYYB10003-JFYYB10014 JFYYB10015-JFYYB10023 JYYB10020-JYYB10027 | 31 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JXEC10017-JXEC10067  JFEC10077-JFEC10084  JQEC10001-JQEC10004  JEC10034 | 64 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JJCG10105-JJCG10121 | 17 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JJCH10035-JJCH10037 | 3 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB10179-JFB10274 | 96 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFC10224-JFC10328 | 105 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW10125-JYW10162 | 38 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY10053-JCY10075 | 23 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG10066-JFG10107 | 42 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD10013-JFD10024 | 12 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY10043-JFY10062 | 20 | 合格 |

**注：检验不合格的，不出具检验报告。**