**2021年仪器仪表安全检验报告公示表（四季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JFGW10876-JFGW10909  JXGW10428- JXGW10520  JZGW10175-JZGW10192  JGW10262-JGW10357 | 241 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB12272-JFJB12320  JXJB10962-JXJB11244  JZJB10640-JZJB10639  JJB10563-JJB10917 | 833 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD10786-JFJCD10810  JXJCD10359-JXJCD10510  JHJCD10087-JHJCD10123  JZJCD10030-JZJCD10051  JJCD10052-JJCD10067 | 254 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD10400-JFWD10425  JXWD10197-JXWD10275  JHWD10034-JHWD10052  JZWD10269-JZWD10275  JWD10122-JWD10191 | 206 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JFYC10077-JFYC10081 JXYC10036-JXYC10058  JYC10055-JJYC10112 | 71 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC10410-JFYYC10444  JXYYC10228-JXYYC10324  JHYYC10026-JHYYC10040  JZYYC10268-JZYYC10277  JYYC10066-JYYC10176 | 284 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB10024-JFYYB10034  JYYB10028-JYYB10034 | 18 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JFEC10085-JFEC10086  JXEC10068-JXEC10082  JHEC10001-JHEC10003  JEC10035-JJEC10049 | 35 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JJCG10125-JJCG10189 | 65 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB10179-JFB10328 | 54 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFBC10224-JFC10408 | 80 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW10163-JYW10180 | 18 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY10076-JCY10103 | 28 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG10108-JFG10111 | 4 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD10025-JFD10028 | 4 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY10063-JFY10068 | 6 | 合格 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | JFYB10001 | 1 | 合格 |

**注：检验不合格的，不出具检验报告。**