**2022年仪器仪表安全检验报告公示表（一、二季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JFGW20001-JFGW20462 JGW20001-JGW20243  JFGW20570-JFGW20760 JZGW20001-JZGW20229 JXGW20001-JXGW20110 JLGW20001-JLGW20021 JSGW20001-JSGW20035 | 1199 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB20001-JFJB20789  JFJB21100-JFJB21774 JZJB20001-JZJB20479 JXJB20001-JXJB20336 JLJB20001-JLJB20083 JSJB20001-JSJB20062 JJB20001-JJB20724 | 3409 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD20001-JFJCD20121 JZJCD20001-JZJCD20047 JXJCD20001-JXJCD20072 JXJCD20001-JXJCD20039 JLJCD20001-JLJCD20018 JSJCD20001-JSJCD20025 JJCD20001-JJCD20086 | 310 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD20001-JFWD20308 JFWD20400-JFWD20656 JZWD20001-JZWD20270 JXWD20001-JXWD20025 JLWD20001-JLWD20012 JSWD20001-JSWD20020 JWD20001-JWD20089 | 982 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JFYC20001-JFYC20047 JFYC20100-JFYC20128 JZYC20001-JZYC20039 JXYC20001-JXYC20009 JSYC20001 JYC20001-JYC20032 | 157 | 合格 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | JYB20001-JYB20054 | 54 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC20001-JFYYC20374 JFYYC20400-JFYYC20655 JZYYC20001-JZYYC20299 JXYYC20001-JXYYC20063 JLYYC20001-JLYYC20009 JSYYC20001-JSYYC20012 JYYC20001-JYYC20174 | 1132 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB20001-JFYYB20017 JFYYB20030 JZYYB20001-JZYYB20002 JLYYB20001-JLYYB20010 JYYB20001-JYYB20068 | 98 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JFEC20001-JFEC20084 JFEC20100-JFEC20128 JZEC20001-JZEC20066 JXEC20001-JXEC20013 JLEC20001-JLEC20008 JSEC20001 JEC20001-JEC20016 | 209 | 合格 |
| 煤矿用硫化氢检测报警仪 | JLQ20001-JLQ20054 | 54 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JFJCH20001-JFJCH20023 JFJCG20100-JFJCH20151 JZJCH20001-JZJCH20237 JXJCH20001-JXJCH20012 JSJCH20001-JSJCH20006 JCH20001-JCH20087 | 423 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JFJCG20001-JFJCG20245 JFJCG20400-JFJCG20613 JZJCG20001-JZJCG20202 JXJCG20001-JXJCG20019 JJCG20001-JJCG20031 | 783 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB20001-JFB20212 | 212 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFBC20001-JFC20316 | 316 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW20001-JYW20154 | 154 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY20001-JCY20079 | 79 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG20001-JFG20084 | 84 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD20001-JFD20025 | 25 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY20001-JFY20047 | 47 | 合格 |

**注：检验不合格的，不出具检验报告。**