**2022年仪器仪表安全检验报告公示表（三、四季度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 报告编号 | 数量（台） | 检测结果 |
| 光干涉式甲烷测定器 | JFGW20761-JFGW21140 JZGW20230-JZGW20244 JXGW20111-JXGW20448 JHGW20001-JHGW20089 JQGW20001-JQGW20165  JGW20244-JGW20443 | 987 | 合格 |
| 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | JFJB21775-JFJB22770 JZJB20480-JZJB20546 JXJB20337-JXJB21184 JHJB20001-JHJB20192 JQJB20001-JQJB20338  JJB20725-JJB21539 | 3256 | 合格 |
| 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | JFJCD20122-JFJCD20154 JXJCD20073-JXJCD20169 JHJCD20001-JHJCD20023  JJCD20087-JJCD20099 | 194 | 合格 |
| 煤矿用温度传感器 | JFWD20657-JFWD20877 JZWD20271-JZWD20281 JXWD20026-JXWD20236 JHWD20001-JHWD20039 JQWD20001-JQWD20027  JWD20090-JWD20178 | 982 | 合格 |
| 煤矿用电化学式氧气传感器 | JFYC20129-JFYC20155 JZYC20040-JZYC20042 JXYC20010-JXYC20062 JHYC20001-JHYC20003 JQYC20001  JYC20033-JYC20100 | 155 | 合格 |
| 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | JYB20055-JYB20101 | 47 | 合格 |
| 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | JFYYC20656-JFYYC20954 JZYYC20300-JZYYC20311 JXYYC20064-JXYYC20313 JHYYC20001-JHYYC20022 JQYYC20001-JQYYC20053  JYYC20175-JYYC20295 | 757 | 合格 |
| 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | JFYYB20031-JFYYB20042 JXYYB20001 JQYYB20001-JQYYB20012  JYYB20069-JYYB20130 | 86 | 合格 |
| 矿用二氧化碳传感器 | JFEC20129-JFEC20164 JZEC20067-JZEC20068 JXEC20014-JXEC20063 JQEC20001-JQEC20004  JEC20017-JEC20036 | 112 | 合格 |
| 煤矿用硫化氢检测报警仪 | JLQ20055-JLQ20096 | 42 | 合格 |
| 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | JFJCH20152-JFJCH20336 JXJCH20013-JXJCH20019 JQJCH20001-JQJCH20045  JJCH20088-JJCH20296 | 446 | 合格 |
| 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | JFJCG20614-JFJCG20745 JZJCG20203-JZJCG20237 JXJCG20021-JXJCG20176 JHJCG20001-JHJCG20048  JJCG20032-JJCG20114 | 454 | 合格 |
| 矿用风速表 | JFB20213-JFB20331  JFB20332-JFB20360 | 148 | 合格 |
| 矿用风速传感器 | JFC20317-JFC20486  JFC20487-JFC20517 | 201 | 合格 |
| 矿用烟雾传感器 | JYW20155-JYW20256 | 102 | 合格 |
| 矿用差压传感器 | JCY20080-JCY20121 | 42 | 合格 |
| 煤矿用粉尘浓度传感器 | JFG20085-JFG20157 | 73 | 合格 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | JFD20026-JFD20049 | 24 | 合格 |
| 粉尘采样器 | JFY20048-JFY20081 | 34 | 合格 |

**注：检验不合格的，不出具检验报告。**